**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Ціна тендерної пропозиції визначається виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових та матеріально-технічних ресурсах, необхідних для надання послуг, що є предметом закупівлі з урахуванням поточних цін на них та розрахунку загально-виробничих та адміністративних витрат.

Ціни на матеріально-технічні ресурси, що зазначаються в пропозиції учасника не повинні перевищувати середньо-ринкових, що встановилися на дату подання пропозиції. Учасник повинен гарантувати, що якість матеріалів, обладнання і комплектуючих виробів, конструкцій і систем, які застосовуються для виконання робіт, будуть відповідати державним стандартам, технічним умовам та мати відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, які засвідчують їх якість та можливість використання, про, що у складі пропозиції надається гарантійний лист.

Роботи повинні проводитись на основі документів:

ДБН А.2.2-3-2012 «Склад, порядок розробки, узгодження і затвердження проектної документації для будівництва»:

ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожежна техніка для захисту об'єктів. Основні види. Розміщення та обслуговування»:

НАПБ А.01.001 -2004 «Правила пожежної безпеки в Україні»;

ДБН В.2.2-9-2009 «Загальні приміщення і будівлі».

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Електромонтажні роботи  (Послуги зі встановлення системи пасивного блискавкозахисту в ЗДО «Капітошка»  за адресою: Київська область, місто Бровари, бульвар Незалежності, 15-Б)  Процедура закупівлі – Відкриті торги з особливостями |
| Код ДК 021:2015 | код ДК 021:2015 - 45310000-3 |
| Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі | 540,00 грн. з ПДВ |
| Обсяг надання послуг | 1 послуга |
| Місце надання послуг / виконання робіт | 07400, Україна, Київська область, Броварський район, місто Бровари, бульвар Незалежності, 15-Б |

**Обсяги робіт, що є предметом закупівлі:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **на** Послуги зі встановлення системи пасивного блискавкозахисту в ЗДО «Капітошка»  за адресою: Київська область, місто Бровари, бульвар Незалежності, 15-Б | | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні  конструкції, група ґрунту 2 | | м3 | | 1,7 |  |
| 2 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,  група ґрунту 2 | | м3 | | 1,7 |  |
| 3 | Нарізування швів у бетоні затверділому | | м шва | | 33 |  |
| 4 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,  ферми та ін.] | | т | | 0,078 |  |
| 5 | Установка блискавкоприймача | | шт | | 1 |  |
| 6 | Установлення конструкції блискавкоприймача | | шт | | 1 |  |
| 7 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних  основах з круглої сталі діаметром 8 мм | | м | | 738 |  |
| 8 | Заземлювач горизонтальний зi сталi штабової, перерiз  160 мм2 | | м | | 128 |  |
| 9 | Конструкція із профільної сталі для кріплення кабельних  закладних підвісок, маса до 1 кг | | шт | | 732 |  |
| 10 | Заземлення одиночне опори металевої | | шт | | 160 |  |
| 11 | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних  риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших  оздоблювальних робіт | | м2 вп | | 476 |  |
| 12 | АТ 8 дріт алюмін. | | м | | 738 |  |
| 13 | Тримач для плаского даху 165 MBG-8 поліамід | | шт | | 548 |  |
| 14 | Тримач дроту 177 30 М8 поліамід | | шт | | 72 |  |
| 15 | Основа для приклеювання поліамід | | шт | | 72 |  |
| 16 | Блискавкоприймач 101 VL2500 мм алюміній | | шт | | 1 |  |
| 17 | Система FangFix F-FIX-16 мм бетон морозостійкий | | шт | | 1 |  |
| 18 | Основа FangFix F-FIX-S16 мм бетон морозостійкий | | шт | | 1 |  |
| 19 | Елемент відокремлювання 226 8-10 FT | | шт | | 1 |  |
| 20 | З’єднувач дроту д8мм Vario | | шт | | 96 |  |
| 21 | Планка 156 K8-10 ST FT (40-60 мкм) | | шт | | 128 |  |
| 22 | З’єднувач дроту д8мм з полосою 30х3,5мм. | | шт | | 16 |  |
| 23 | Провід плаский, 30х3,5 мм, 30 м бухта, 70 мкм FT (40-60  мкм) | | м | | 128 |  |
| 24 | Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5 м FT (40-60 мкм) | | шт | | 160 |  |
| 25 | Злучник д20/30-40мм оц. | | шт | | 32 |  |
| 26 | Бойок шпильки заземлення оц. | | шт | | 32 |  |
| 27 | Стрічка гідроізоляційна | | шт | | 7 |  |
| 28 | Клей-герметик Carbolan | | уп | 8 | |  | |
| 29 | Дюбель розпірний 6х40 мм, 100шт./уп. | | уп | 3 | |  | |
|  | | | | | | | |